**Инструкция по эксплуатации летающего будильника**

Чего только не придумывали конструкторы будильников, чтобы решить довольно простую на первый взгляд задачу - поднять на ноги самых отъявленных сонь. Однако до такого, кажется, никто еще не додумался - будильники прежде не летали… Теперь же при срабатывании звонка оригинальное украшение наверху корпуса будильника становится настоящим вертолетным пропеллером и с шумом взмывает в воздух! Чтобы выключить этот будильник, пропеллер придется найти и водрузить на место. После такого спать уже точно не захочется

1.Аккуратно достаньте пропеллер из пластикового пакета.

2.Аккуратно достаньте шар из пластикового пакета.

3.Соедините две детали: сильно вставьте квадратный выступ шарика в отверстие на нижней стороне пропеллера до щелчка. Это будет означать, что будильник готов к работе.

4.Поставьте шарик на место старта. 5.Будильник готов к взлету.

**Установка времени, будильника и функции спящего режима.**

*1.Установка времени*

Нажмите одновременно на кнопки «Time» и «Hr» для установки часов. Нажмите одновременно на кнопки «Time» и «Min» для установки минут.

*2.Установка будильника*

Нажмите одновременно на кнопки «Alarm» и «Hr» для установки часов. Нажмите одновременно на кнопки «Alarm» и «Min» для установки минут.

*3.Установка сигнала, спящего режима и отключение*

Для установки сигнала передвиньте кнопку «Al-Sz-Off» в крайнее левое положение. Будильник прозвонит один раз.

Для установки спящего режима передвиньте кнопку «Al-Sz-Off» в центральное положение. Будильник будет звонить каждые 4 минуты.

Для выключения будильника передвиньте кнопку «Al-Sz-Off» в положение «Off». Будильник будет отключен.

**Верхняя кнопка на вашем летающем будильнике.**

Кнопка позволяет проверить сигнал и увидеть полет будильника.

**Помните:** Сигнал будильника может быть отключен пропеллером. Использованиедругих предметов для отключения будильника может быть опасным.

**Батарейки и адаптер Батарейки:** Используйте 5 АА батарейки. Убедитесь в том, что Вы используете новыебатарейки.